1. **Pielikums Nr.3**
2. Atklātā konkursa ar id.Nr. JT 2015/\_\_\_\_ nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Vispārīgie noteikumi.**
   1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
   2. Šajā dokumentā norādītajām prasībām attiecībā uz izmēru un citiem raksturlielumiem pieļaujama pielaide +/- 10%, ja pielaide jau nav noteikta, piemēram, vismaz, ne vairāk kā diapozonā no līdz utt.
   3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma daļas vai daļu apjomu, par ko pretendents iesniedz savu piedāvājumu.
   4. Tehniskajā specifikācijā iekļautajiem attēliem ir ilustratīvs raksturs.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.daļa „Tāfeļu piegāde”** | | | | |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību skaits | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |
| 1. | Magnētiska zaļa tāfele ar keramikas pārklājumu | Gab | 2 | Magnētiska tāfele ar tērauda virsmu un īpaši izturīgu keramikas pārklājumu. Paredzēta ļoti intensīvai un ilgstošai lietošanai.  Izturīgs vismaz 1,2mm alumīnija rāmis ar pelēkas krāsas stūra stiprinājumiem. Montāžas komplekts tāfeles piestiprināšanai pie sienas. Uz apakšējā rāmja malas visā platumā paliktnis tāfeles piederumu novietošanai. Izmērs: 200x120cm. Tāfeli var notīrīt ar mitru drāniņu.  Virsmas lietošanas garantijas laiks vismaz 5 gadi |
| 2. | Magnētiska zaļa tāfele ar keramikas pārklājumu | Gab | 6 | Magnētiska tāfele ar tērauda virsmu un īpaši izturīgu keramikas pārklājumu. Paredzēta ļoti intensīvai un ilgstošai lietošanai.  Izturīgs vismaz 1,2mm alumīnija rāmis ar pelēkas krāsas stūra stiprinājumiem. Montāžas komplekts tāfeles piestiprināšanai pie sienas. Uz apakšējā rāmja malas visā platumā paliktnis tāfeles piederumu novietošanai. Izmērs: 200x100cm. Tāfeli var notīrīt ar mitru drāniņu.  Virsmas lietošanas garantijas laiks vismaz 5 gadi |
| 3. | Magnētiska tāfele ar emaljas virsmu | Gab | 3 | Magnētiska tāfele ar tērauda virsmu un īpaši izturīgu emaljas pārklājumu. Paredzēta ļoti intensīvai un ilgstošai lietošanai.  Izturīgs 1,2mm alumīnija rāmis ar pelēkas krāsas stūra stiprinājumiem. Montāžas komplekts tāfeles piestiprināšanai pie sienas. Uz apakšējā rāmja malas pārvietojams paliktnis tāfeles piederumu novietošanai.  Izmērs: 240x120cm  Tāfele var notīrīt ar sausu salveti.  Virsmas lietošanas garantijas laiks vismaz 30 gadi |
| 4. | Magnētiska tāfele ar emaljas virsmu | Gab | 7 | Magnētiska tāfele ar tērauda virsmu un īpaši izturīgu emaljas pārklājumu. Paredzēta ļoti intensīvai un ilgstošai lietošanai.  Izturīgs 1,2mm alumīnija rāmis ar pelēkas krāsas stūra stiprinājumiem. Montāžas komplekts tāfeles piestiprināšanai pie sienas. Uz apakšējā rāmja malas pārvietojams paliktnis tāfeles piederumu novietošanai.  Izmērs: 180x120cm.  Tāfele var notīrīt ar sausu salveti.  Virsmas lietošanas garantijas laiks vismaz 30 gadi |
| 5. | Magnētiska tāfele ar emaljas virsmu | Gab | 7 | Magnētiska tāfele ar tērauda virsmu un īpaši izturīgu emaljas pārklājumu. Paredzēta ļoti intensīvai un ilgstošai lietošanai.  Izturīgs 1,2mm alumīnija rāmis ar pelēkas krāsas stūra stiprinājumiem. Montāžas komplekts tāfeles piestiprināšanai pie sienas. Uz apakšējā rāmja malas pārvietojams paliktnis tāfeles piederumu novietošanai.  Izmērs: 300x120 cm.  Tāfele var notīrīt ar sausu salveti.  Virsmas lietošanas garantijas laiks vismaz 30 gadi |
| 6. | Magnētiska tāfele ar emaljas virsmu statīvā uz riteņiem | Gab | 6 | Augstas kvalitātes magnētiska tāfele ar tērauda virsmu un īpaši izturīgu emaljas pārklājumu, lietojama no abām pusēm. Paredzēta ļoti intensīvai un ilgstošai lietošanai.  Izturīgs, uz 4 riteņiem pārvietojams statīvs. Riteņus var nofiksēt. Paliktnis tāfeles piederumu novietošanai.  Izmērs: 200x120cm  Tāfele var notīrīt ar sausu salveti.  Virsmas lietošanas garantijas laiks 25 gadi |
| Citas prasības | | | | Piegādātājām tāfelēm jānodrošina vismaz 2 gadu garantija (minētais nosacījums neattiecas uz tāfeles virsmas lietošanas garantijas laiku, kas noteikts katrai tāfelei atsevišķi). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.daļa „Informācijas stendu piegāde”** | | | | | | |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību skaits | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības | | |
| 1. |  | Kompl | 10 | Izmēri | Augstums 2300mm  Platums 1200mm | |
| Informācijas stends | Specifiskās prasības, raksturojums | Materiāla apraksts:  Materiāls ir īpašs izstrādājums, kuru pielieto kā apdares materiālu sienām un informācijas stendiem (ziņojumu dēļiem) .  Caurumiņi, kas paliek, izņemot, piemēram, spraužamadatas, praktiski izzūd.  1.Dabīgā linoleja masa ar korķi  2.Biezums (EN 428) – vismaz 6mm  3.Platums (EN 426) – vismaz 122cm  4.Svars (EN 430) – vismaz 5,4kg/1m2  5.Antibakteriāls  6.Krāsa – pretendenta jānodrošina Pasūtītājam vismaz 12 krāsu toņi, no kuriem Pasūtītājs, konsultējoties ar interjera speciālistu, izvēlēsies piemērotākās krāsas atbilstoši ēkas interjera risinājumiem.  Informācijas stendam apkārt visam perimetram nerūsoša tērauda tonī profils.  Informācijas stends tiek pielīmēts pie sienas. | |
| Piemērs, paraugs informācijas stendu profilu malām  (vai līdzīgs), attēliem ilustratīva nozīme |  | |
|  |  |  | |
| Citas prasības | | | Piedāvātajām iekārtām jonodrošina vismaz 2 gadu garantija. | | |